차   례

<해당부분 클릭하세요>

1. 사용하기전에

........................ 1

제품의 기능

........................... 2

제품의 구성

.............................. 3

사용환경

.............................. 4

주의사항

2. 제품의 설치방법

컴퓨터에서 설치 및 음악파일의 다운로드

...... 4

USB 드라이버 설치를 위한 사전준비

..................... 4

USB 드라이버 설치

.............. 6

음악파일의 다운로드 방법

....................... 6

한글글꼴의 설치

차량에서의 설치방법

.................. 8

거치대와 본체의 설치

...................... 9

각 케이블의 연결

....................... 9

컨트롤러의 설치

......................... 9

오디오의 연결

3. 사용방법

................ 10

컨트롤러 각 부분 설명

...................... 13

기능별 작동방법

...................... 13

선곡/재생

.................. 13

재생/일시정지

........................... 13

정지

............... 13

곡내 SCAN FF/REW

................ 13

이퀄라이져 선택

.............. 15

SRS/3DS 모드 선택

............... 16

플레이 모드 선택

.................... 16

미디어 교체

.................. 16

메뉴화면 설정

....................... 18

입력선택

..................... 18

스케줄기능

................... 19

핸즈프리모드

................ 20

리모콘 사용방법

4.  .......................... 22

문제의 해결

5.  .......................... 24

제품의 규격

6.

제품 보증서

7.

사용자 피해 보상 기준안내

1. 사용하기 전에

저희 올가의 OMS-202를 구입하여 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이설명서에는 OMS-202의 설치방법, 기능의 조작방법, 사용상의

주의사항에 대해 설명하고 있습니다.

제품성능의 충분한 발휘와 효과적인 이용을 위하여 사용하시기

전에 반드시 끝까지 잘 읽어주십시오.

또한 설명서는 읽으신 후에도 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.

OMS-202의 사용중 모르는 점이나 이상이 있을 경우에 다시 활용

하여 주십시오.

(주) 올가

제품의 기능

MP3 플레이어

외부기기2 Input Line 제공(CD, TV등 연결)

MP3 및 외부기기에 대한 SRS/SURROUND 효과음 지원

핸즈프리 기능

스케줄링 기능

차량 전원체크 기능

USB 방식의 저장 장치로 사용가능

조그 다이얼과 리모콘으로 조작의 편의성 향상

한글과 영어의 유니코드 지원

LCD한글 글꼴 변경 기능

MP3 TAG/FILE NAME 화면 표시기능

곡 재생중 바를 이용한 곡 스캔기능

안티쇼크기능(최대1분)

제품의 구성

포장 박스 내에는 다음과 같은 제품이 포함되어 있습니다.

설치전에 반드시 확인하여 주십시오.

표기된 내용물이 없을시에는 구입처나 A/S센터로 연락하여

주십시오

그림

□ 메인                                      ×     1대

□ 컨트롤러                                  ×     1대

□ 거치대                                    ×     1대

□ 리모콘                                    ×     1대

□ 핸즈프리 케이블                           ×     1개

□ USB드라이버 설치 디스켓                   ×     1개

□ ZIP 드라이브 미디어 250MB                 ×     1개

□ 건전지(CR-2025)                           ×     1개

□ 사용설명서                                ×     1권

□ 자동차 시거잭                             ×     1개

□ 고정 비스                                 ×     3개

사용환경

USB포트가 장착된 PC또는 노트북(USB포트 정격출력 500mA이상)

166MHz 이상급 펜티엄 프로세서

32MByte 메모리

하드디스크 : 200Mbyte 이상 확보

모니터 해상도 : 최소 800×600 픽셀이상

Microsoft Windows 98/ME/2000운영체제

주의사항

제품의 사용수명을 연장하고, 제품 사용시 사용자의 안전과 재산상의 손해를 예방하기 위해 다음 내용을 잘 읽고 올바로 사용하여

주십시오.

♠ OMS-202의 운반이나 동작중에 충격에 주의하여 주십시오.

♠ OMS-202가 미디어를 읽고 있을때에 미디어를 만지거나 심한

충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.

♠ MP3 파일을 유통시켰을 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

♠ 장기간 제품을 사용하지 않을시에는 미디어를 제품에서 꺼내

케이스에 보관하여 주십시오.

♠ 미디어 삽입구에는 이물질이 들어가지 않도록 주의하여

주십시오.

♠ 비포장도로를 운행중 차체내에 심한 충격이 가해지면 음악이

일시적으로 끊기는 현상이 발생할 수 있습니다.

♠ 미디어는 계기판 윗면이나 먼지가 많은 장소, 직사광선이 닿는     장소, 습기가 많은 장소, 강한 자계가 발생하는 스피커나 자석     근처에 보관하지 마십시오.

♠ 본 제품을 닦으실때는 휘발유, 신나, 벤젠이나 기타 유기용제를    사용하시면 안됩니다. 마른헝겊으로 닦아 주십시오.

2. 제품의 설치방법

USB 드라이버 설치를 위한 사전준비

실행중인 다른 프로그램이 있으면, 종료 후 설치하는 것이 좋습니다.

설치과정에서 발생하는 문제는 문제 해결방법을 참조하십시오

해결법에도 명시되지 않은 사항은 A/S 센터로 문의하여 주시기

바랍니다.

주의!!

♠ 드라이버를 설치하기 전에 USB케이블을 연결하지 마십시오.

♠ 몇몇 USB 포트의 전원이 부족한 메인보드가 있습니다. 만약 컴퓨터

USB포트에 메인을 연결하였을 때 딸깍딸깍 소리가 나면서 인식한지

못하는 경우 별도의 9~12V/800mA의 아답터를 사용하셔야 합니다.

USB드라이버의 설치 순서

드라이버는 다음 순서에 따라 설치하여 주십시오.

1. 디스크 드라이브에 USB드라이버 설치 디스켓을 넣으십시오.

2. 디스크 드라이브를 열어 각 운영체제에 맞는 파일을 실행하여      주십시오.

MP3WIN9×.EXE : WINDOWS 98,ME 사용자용

MP3WIN2×××.EXE : WINDOWS 2000 사용자용

3. 설치 프로그램을 실행하면

왼쪽과 같은 화면이 나타납니다. 설치를 원하시면 다음 버튼을

눌러 주십시오.

4. 설치 프로그램이 설치 될 위치를 표시합니다. 계속하시려면 설치시작 버튼을 눌러 주십시오.

5. 설치를 마친후, 왼쪽과 같은 설치완료 화면이 나오면 성공적으로 설치된 것입니다. 완료

버튼을 누르면 드라이버 설치가

종료됩니다.

주의!!

컴퓨터에서 파일을 복사할 때 화면에서는 종료가 된것 처럼 보여도

OMS-202의 메인에 있는 빨간등이 계속 켜져 있으면 종료 되지 않은 것입

니다. 빨간불이 꺼질 때 까지 기다렸다가 USB 케이블을 분리 해야 합니    다. 종료되지 않은 상태에서 케이블을 분리할 경우 파일이 모두 전달되지   않아 테그가 나오지 않거나, 음악이 끊기게 됩니다.

음악파일의 다운로드 방법

올가 OMS-202의 음악파일 다운로드 방식은 윈도우의 파일 복사와

동일합니다.

다음 순서에 따라 파일을 다운로드 하여 주십시오.

1. USB드라이버를 설치한 후에 (USB드라이버 설치 참조)

2. OMS-202를 USB케이블에 연결하면,

3. 컴퓨터가 OMS-202를 드라이브로 인식할 것입니다.

4. 이 드라이브에 윈도우의 파일 복사와 동일하게 음악파일을 복사     하시면 됩니다.

한글글꼴의 설치

한글글꼴은 OMS-202의 한글표시에 사용되는 글꼴입니다.

한글글꼴은 제공되는 디스켓에 포함되어 있으며 FONT폴더내의 확장자 JLL파일이며, MP3파일을 미디어에 복사할 때 루트 디렉토리에 같이 복사하여 주십시오.

추후 웹사이트를 통해 다양한 글꼴이 제공될 것입니다.

웹사이트 : www.oolga.com

www.oolga.co.kr

주의!!

만약 한글 글꼴이 미디어에 복사되어 있지 않다면 같이 복사하여 주십시   오. 글꼴이 복사되지 않으면 한글표현이 되지 않습니다.

음악파일은 아래와 같이 앨범단위로 저장하여 주십시오.

루트에는 MP3플레이에 필요한 몇몇

파일들(list,font,vo1~4)파일이 있으며 앨범폴더 4는 재생되지 않습니다.

앨범폴더 1,2,3과 같이 저장하여 주십시오.

참고!!

♠ VOICE.VO1~4파일은 음성녹음시 자동 생성됩니다.

♠ 폴더이름은 음악특성에 맞게 만들면 곡 찾기가 쉽습니다.

♠ 음악파일과 일반 DATA파일이 섞여있는 미디어의 경우 OMS-202가 자동     으로 파일을 구분하여 음악파일만 연주합니다.

2. 미디어의 내용이 변경된 경우(곡 변경, 디스크 정리)에는

- list.ool파일을 삭제하거나, (리스트 파일이 삭제 되었            을 경우 거치대에 연결하면 자동으로 리스트 작성 메뉴            로 들어가게 됩니다.)

- 거치대에 연결하여 수동으로 리스트파일을 재작성하여             주십시오(리스트 작성 참고)

미디어 내용이 변경된 후 리스트 파일을 재작성하지 않으시면 음악파일이 연주되지 않습니다.

리스트 파일 작성시에는 OMS-202에 심한 충격이 가해지지 않도록 차를     서행하거나 정지시켜 주십시오.

참고!!

미디어 루트에는 OMS-202 동작에 필요한 몇몇 파일이 있습니다.

*.JLL : 한글글꼴 파일

LIST.OOL : 미디어에 있는 MP3 파일들에 대한 정보파일

VOICE.VO1~4 : 스케줄링 기능의 음성녹음 파일

차량에서 설치방법

거치대와 본체의 설치

거치대는 기본적으로 조수석 왼쪽에 부착하도록 설계 되어 있습니다.

그러나 사용자의 편의에 따라 편리한 장소에 부착하여 주십시오

아래 그림은 기본적인 설치 방법입니다.

그림위치에 거치대를 비스로 단단히 고정하여 주십시오

각 케이블의 연결방법

아래 지정된 위치에 단단히 고정하여 주십시오

·H.P EAR : 핸즈프리용 이어폰 단자

·4.2V OUT : 핸즈프리 충전용 전원

·H.P I/O : 휴대폰 EAR잭 연결용 단자

·AUDIOOUT : 오디오 출력(카펙이나 직결아답터등 연결)

·AUDIOIN : 외부기기 연결용 단자(오디오 직결 아답터 사용시

입력단자, 차후 별도 판매예정임)

·AUXIN : 외부기기 연결용 단자

·12VIN : 전원단자(시거잭으로 연결하여 전원공급)

·컨트롤러는 거치대 오른쪽 중간의 8핀단자에 연결

컨트롤러의 설치

차량의 데쉬보드의 적당한 장소를 정한 후, 먼지나 기름때를 제거한후, 컨트롤러의 고무판에 붙은 보호테잎을 제거한 후 단단하게 고정하여 주십시오.

- 컨트롤러 몸체와 지지대가 너무 헐거우면 고정나사 3개를 드라이    버로 좀 더 죄어 주십시오.

오디오 연결

카셋트 팩, FM송신기, 카오디오 직결 아답터(추후 판매 예정)등을 사용하여 오디오에 연결하여 주십시오.

3. 사용방법

컨트롤러 각 부분 설명

( )버튼을 짧게 누름

( )버튼을 길게 누름

① ( ) 핸즈프리 모드 선택 / ( )스케줄기능 선택

핸즈프리 모드 : 핸즈프리 모드 선택

스케줄 기능 선택 버튼 : 스케줄기능 선택 버튼(녹음/재생)

② ( ) 플레이 모드 선택 / ( )입력 선택 버튼

플레이 모드 선택 : 연주를 랜덤, 순차등으로 변경합니다.

입력선택 : MP3 플레이어, 카오디오 입력(AUDIO IN), 외부기기     (AUXIN)입력으로 변경합니다.

③ SRS,SURROUND 기능 선택

미리 설정된 SRS/서라운드(SURROUND)입체음 선택

(SRS H,L,VOICE-CANCELLER,MUSIC H,L,MOVIE H,L,SIMULATION,

SURROUND-OFF)

④ ( )EQ/( )베이스부스트 선택 버튼

EQ : 미리 설정되어 있는 EQ값 선택

(NORMAL, ROCK, BGM, POP, CLASSIC, JAZZ)

EQ와 베이스부스트는 MP3모드에서만 동작합니다.

⑤ ( )STOP/( )미디어탈출(EJECT) 버튼

정지 : 현재 재생중인 곡의 재생을 멈춤

⑥ ( )PLAYLIST/( )MENU 선택 버튼

PLAY LIST : 현재 화면에 표시된 곡이 포함된 폴더/상위 폴더로

이동할 때 사용

MENU 선택 버튼 : 입출력 설정이나 화면표시방법등의 선택화면                      으로 이동

⑦ 조그다이얼/PLAY/PAUSE 버튼

조그다이얼 : 선곡시 좌우로 회전하여 음악이나 설정값 선택

PLAY/PAUSE 버튼 : 조그다이얼을 누르시면 PLAY/PAUSE/선택 등                       기능을 합니다.

⑧ 마이크 : 스케줄 녹음/핸즈프리용 마이크

⑨ 화면 표시 LCD : 상태, 곡명 등 각종 정보 표시용 LCD

① MP3의 비트율을 표시

② EQ 상태 표시

③ 곡명, 가수이름 표시

④ 곡 진행 상태 표시

⑤ 차량 전원 전압 표시

⑥ 플레이 방식 표시

⑦ 베이스 부스트(BB)유,무 표시

⑧ SRS/써라운드(SURROUND)효과 표시

⑨ MP3 스테레오/모노 표시

⑩ MP3 샘플링율을 표시

기능별 작동 방법

선곡/재생

1. LIST 버튼 누르시면 현재 PLAY 되거나 선택된 곡이 있는 앨범      폴더가 열립니다.

2. 조그다이얼로 선곡하시거나 선택하려는 곡이 현재 폴더내의

곡이 아니라면 다시한번 LIST 버튼을 눌러 루트폴더로 이동한      후 원하는 앨범폴더를 선택(PLAY버튼)하십시오.

3. PLAY 버튼을 눌러 음악을 재생하시면 됩니다.

재생/일시정지(PLAY/PAUSE)

음악이 재생되고 있는 상태에서 조그다이얼을 누르시면 PAUSE,

PAUSE 상태에서는 PLAY 상태로 변경됩니다.

♠ PLAY 버튼 : 조그다이얼의 가운데를 누름

정지(STOP)

STOP 버튼 누름

곡내 SCAN FF/REW

곡 재생중 조그다이얼을 좌, 우로 회전시켜 원하는 위치로 이동

하여 주십시오.

이퀄라이져(EQ)선택

EQ 버튼을 누르면 순서대로 바뀝니다.

NORMAL : EQ를 적용하지 않은 원음 그대로를 출력합니다.

□

ROCK : 저역과 고역을 강조한 모드로서 다이나믹한 음악을

듣거나 박력있는 록 음악을 들을 때 좋습니다.

□

BGM : 조용한 차내에서 배경음악 형태로 청취하고 싶을때에

좋습니다.

□

POP : 사람의 음성 부분에 무거움을 강조한 모드로서 팝을

매력적으로 연주해 줍니다.

□

CLASSIC : 음에 중후함을 갖게 하고 명쾌하고 풍부한

오케스트라 음을 즐길 수 있는 모드입니다.

□

JAZZ : 전자악기의 음색에 적당한 모드이며 생생한 음악을

들을 때 매우 좋습니다.

주의!!

EQ를 사용하실때에는 OMS-202나 카오디오에 있는 EQ둘 중 하나만 사용

하셔야 합니다. 둘 모두를 사용할 경우 음의 왜곡이 생길 수 있습니다.

SRS/3DS 모드 선택

1. SRS/3DS 버튼 눌러 주십시오

2. 화면 상단에 SRS/3DS 상태를 표시하는 부분이 반전됩니다.

3. 조그다이얼로 원하는 모드 선택 후

4. PLAY 버튼이나 SRS/3DS 버튼을 눌러 설정하십시오

SRS-H : SRS 효과 크게

SRS-L : SRS 효과 작게

VOICE CANCELLER : 목소리 제거 효과

SURROUND-MUSIC-H : 뮤직 효과 크게

SURROUND-MUSIC-L : 뮤직 효과 작게

SURROUND-MOVIE-H : 무비 효과 크게

SURROUND-MOVIE-L : 무비 효과 작게

♠ MP3 원본파일이 구버전 엔코더로 만들어졌거나 손상되었을 경우 입체음   을 넣으면 음이 왜곡될 수 있으며, 특히 보이스 캔슬러 모드에서 심하게   나타납니다. 최신 엔코더로 MP3 파일을 만들어서 사용하십시오.

플레이 모드 선택

플레이 모드 선택(PLAY MODE)버튼을 누르시면 순서대로 변경됩니다.

FOLDER NOMAL : 선택된 폴더내 순차 플레이

□

FOLDER RANDOM : 선택된 폴더내 랜덤 플레이

□

NOMAL : 미디어 전체 순차 플레이

□

RANDOM : 미디어 전체 랜덤 플레이

□

REPEAT : 현재곡 반복 재생

미디어 교체

STOP 버튼을 길게 누르면 미디어가 빠져나옵니다.

메뉴화면 설정

PLAYLIST/MENU 버튼을 길게 누르시면 볼륨(Volume), 파일정렬

(FileSort), 리스트 작성(Make List)메뉴화면으로 이동합니다.

볼륨(VOLUME)

카오디오와 각 입력,출력의 볼륨을 조절하실 수 있습니다.

PLAY버튼으로 각 항목을 선택하고, 조그다이얼로 설정값 조정후

STOP 버튼으로 메뉴화면으로 복귀합니다.

♠ MAIN : 최종 출력 볼륨 조절

♠ MP3 : MP3 볼륨 조절

♠ AUDIO IN : AUDIO IN 단자입력 볼륨 조절

♠ AUX : AUX IN 단자입력 볼륨 조절

♠ PHONE : 핸즈프리 출력 볼륨 조절

SORT BY FILE/TAG

리스트 화면을 파일이름/MP3 TAG 중 선택하는 메뉴입니다.

PLAY 버튼으로 변경됩니다.

□리스트 작성(MAKE LIST)

MP3 재생시 필요한 리스트화일을 생성하는 메뉴입니다.

조그다이얼로 YES선택후 PLAY버튼을 누르면 Processing이라고 표시되면서 생성됩니다. (대략 20초 가량이 소요됩니다.)

입력선택

PLAY MODE/INPUT SELECT 버튼을 길게 누르면 입력선택 메뉴가 나옵니다.

MP3 : MP3를 선택

CAR AUDIO : AUDIO IN 단자의 입력을 출력으로 선택

AUX : AUX IN 단자의 입력을 출력으로 선택

조그다이얼로 입력 매체를 선택하고 PLAY버튼으로 선택하시면 됩니다. 취소하실때에는 STOP버튼을 누르시면 됩니다.

스케줄기능

스케줄링기능은 급한 약속이나 메모내용을 음성으로 기록/재생할 수 있는 기능이며 OMS-202에서는 미디어당 4개까지 가능합니다.

스케줄버튼을 눌러서 아래와 같이 스케줄링 메뉴화면으로 이동합니다.

조그다이얼로 녹음(Recording)/

재생(Play)중 원하는기능을 선택

하십시오

(RECORD/PLAY 메뉴화면)

녹음/재생 할 DATA 뱅크를 Play버튼

으로 선택하십시오

(DATA 뱅크 선택화면)

화면이 왼쪽과 같이 바뀌며 녹음/재생이

진행됩니다. 녹음 끝나면 STOP버튼으로

저장하시면 됩니다.

(저장시 화면에 Processing이라고 표시됩니다.)

(REC/PLAY 화면)

재생시에는 왼쪽화면과 같이 표시되면서

녹음된 내용이 재생됩니다.

(PLAY 화면)

주의!!

♠ 녹음이 끝나면 드라이브에 음성데이터의 저장을 시작하는데 이때 OMS-     202에 심한 충격을 주면 헤드가 잘못 움직여 다른 데이터를 망가트릴      수 있습니다. 가능하면 차량이 서행, 정지상태에서 녹음하여 주십시오.

♠ OMS-202는 스케줄링 데이터를 미디어에 저장하므로 미디어에 약간의      여유공간이 있어야 합니다. (대략 1분의 음성은 250KB의 공간이 필요하     며 뱅크당 4분간 녹음이 가능하며, 미디어 공간이 부족한 경우 남은

공간만큼만 저장됩니다.

핸즈프리모드

통화시에 핸즈프리 버튼을 누르면 핸즈프리모드로 변경되며, 통화 종료시에 다시한번 누르거나 플레이버튼을 눌러주십시오.

참고!!

멀티시가잭에 여러 장치를 연결하면 핸즈프리 사용시 잡음이 있을 수

있습니다.

리모콘 사용방법

입력선택 : 입력 선택 버튼(MP3, AUDIO IN, AUX IN)

EQ : EQ값을 NORMAL, ROCK, BGM, POP, CLASSIC, JAZZ 순서로 선택       합니다.

입체음(SRS) : 입체음 변경기능

1. 입체음 버튼을 누른후

2. 앨범 상, 하 버튼이나 탐색 좌, 우 버튼으로 원하는

SRS효과를 선택후

3. PLAY 버튼이나 입체음 버튼을 눌러 설정하십시오.

꺼냄 : 재생중인 음악을 정지하고 미디어를 탈출(EJECT)

앨범 : 현재 재생중인 폴더 전후 폴더로 이동후 앨범 첫 번째 곡을         재생합니다.

음성녹음 : 음성 녹음/재생 화면으로 이동

탐색 : 현재 곡내에서 전, 후 이동

재생모드 : 재생모드 변경(Folder Normal, Folder Random,

Normal, Random, Repeat)

선곡 : 현재 폴더 내에서 한곡 단위 이동

메뉴 : 메뉴 설정모드로 이동

STOP : 멈춤버튼

PLAY/PAUSE : 플레이/일시정지버튼

반복 : 현재곡 반복 재생

화면표시 : LIST 화면으로 이동

음소거 : 뮤트(MUTE)상태

핸즈프리 : 핸즈프리 모드 선택/해제

4. 문제의 해결

- USB드라이버가 설치되지 않습니다.

USB드라이버를 설치한후에 장치를 연결하십시오.

장치를 먼저 연결한 후 USB드라이버를 설치하는 경우는 잘못된

설치 방법입니다.

설치된 드라이버를 제거후 매뉴얼에 명시된 순서에 따라 재설치

하여 주십시오.

- MP3음이 튀거나 왜곡됩니다.

원본의 상태가 좋지 못하거나 MP3엔코팅이 잘못된경우입니다.

음이 왜곡되는 경우는 SRS효과 자체가 원래 음을 왜곡시켜 입체적으로 들리게 하는 효과입니다. 그렇지만 원본이 손상되어 있는 경우 입체적으로 들리기 보다는 원본의 손상이 가중되어 음이 심하게 왜곡되어 들리게 됩니다. 이런 경우 SRS 효과를 적게 넣거나 해제하여 주십시오.

또 한가지 방법으로는 MP3파일을 만드실 때 최신 엔코더를 사용하시면 위 문제를 해결하실수 있습니다.

- MP3플레이어에서 음악이 나오지 않습니다.

MP3에 연결된 케이블을 확인하시고, VOLUME값들의 설정 그리고

INPUT SELECT의 모드가 MP3모드인지 확인하여 주십시오.

- 핸즈프리 통화상태가 불량합니다.

핸드폰 자체의 볼륨을 최대로 했을 경우 통화상태가 좋지 않을수 있습니다. 핸드폰 자체 출력을 중간정도로 설정해 주시고 상대방 음성이 크거나 작으면 컨트롤러 설정메뉴, 볼륨에서 조정하십시오.

- 미디어가 손상되었습니다.

OMS-202의 미디어 및 드라이브는 아이오메가(iomega)사의 250메가 zip 드라이브와 완전히 호환되므로 아이오메가 디스크 유틸리티를 이용하여 포맷 및 디스크 관리를 하시면 됩니다.

디스크 유틸리티는 저희 올가(www.oolga.com)나 아이오메가사의

사이트 (www.iomega.com/software/index_kr.html)에서 다운받으시면 됩니다.

- MP3플레이중 다음곡으로 넘어갑니다.

OMS-202에 내장된 프로세서는 미디어나 음악파일에 이상이 있을시에 이를 자동으로 판단 다음곡으로 진행하게 되어 있습니다.

미디어를 디스크관리 프로그램으로 정리, 포맷하거나 음악파일을 확인하여 주십시오.

위 사항 이외의 문제는 본사 A/S센터나 홈페이지에 상담하여 주십시오.

주소 : 광주광역시 광산 서봉 59-1 호남대창업지원센터 (주)올가

TEL : 062)943-1906          HOMEPAGE:www.oolga.com

5. 제품의 규격

전원 전압 : DC 11 ~ 15V

소비전력 : 6W

최대 입력 전압(외부입력) : 2Vrms

S/N(외부입력) : 106dB(Vout = 1Vrms, SRS/SURROUND 해제)

채널분리도 : 90dB(SRS/SURROUND 해제)

입력 임피던스 : 50킬로옴

출력 임피던스 : 100옴

MP3 플레이어 사양

비트율 : 32Kbps ~ 256Kbps

샘플링 주파수 : 32, 44.1, 48KHz

재질 : 내열 ABS, 아크릴, PVC

제품 보증서

■ 서비스 신고 안내

사용 중 고장 발생시는 구입점에 연락하여 주시고 처리 불가능시에는 서비스 센터로 신고해 주십시오.

■ 무상 서비스 안내

구입일로부터 1년간이 본제품의 보증기간이며, 정상적인 사용상태에서 고장발생시에는 취급점이나, 구입처에서 무상으로 비용을 받지 않고 수리해 드립니다.(단, 소모품(미디어)는 제외됩니다.

■ 유상서비스 안내

다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받습니다.

□소비자의 고의 또는 취급부주의로 인한 고장

□천재지변에 의한 고장

□사용 전원의 이상 또는 사용자 과실로 인한 고장

□접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시

□본사 서비스 센터가 아닌 곳에서 제품을 개조 또는 수리할 경우

제품 보증서

소비자 피해 보상 기준안내

소비자 피해유형		보상내용
		보증기간이내	보증기간이후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장	구입후 1개월 이내에 중요부품에 대하여 수리를 요하는 경우	제품교환
	동일 하자에 대하여 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자에 대하여 3회째 고장 발생시	제품교환	유상수리
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가	제품교환또는 구입가 환불	정율 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 성능, 기능상의 고장(부품 보유기간에 수리용 부품을 보유하지 않아 수리 불가능시)		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리
자연발생이 아닌 성능, 기능상의 고장으로 품질보증 조건에 맞지 않는 경우		유상수리	유상수리